|  |  |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**детский сад № 17 комбинированного вида**Центрального района Санкт-Петербурга191036, Санкт-Петербург,Греческий пр., д.23, 8 Советская ул., д.6-8телефон 579-33-17, 271-20-44, тел/факс 271-15-95**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**ЗАКАЗ ТЕХЗАДАНИЯ НА МЕБЕЛЬ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Наименование***  | ***Характеристики товара*** | ***Кол-во*** | ***Цена за ед.*** | ***Итого, стоимость*** |
| 8 | Полотеничница навесная на 5 полотенец (цветная) 620х126х697 |  Габаритные размеры изделия: 620х126х697 мм.Изготовлена из фанеры 6 мм с покрытием в несколько слоев бесцветным экологически чистым, не имеющим запаха, обладающим повышенной износоустойчивостью, лаком.(цветная)Конструкция делится на пять равных частей средниками, на верху которых имеется полочка, для размещения гигиенических прилежностей. Задняя стенка имеет форму полуовала. В каждой из секций имеются по металлическому крючку с двумя рожками. С обратной стороны изделия предусмотрены по два открытых навеса, для крепления к стене.Все углы закруглены для безопасности ребенка.Технические характеристики изделия должны в точности соответствовать спецификации заказчика и согласованы с заказчиком. | **24** | **1800,00** | **43200,00** |
| 9 | Полотеничница навесная на 3 полотенца (цветная) | Габаритные размеры изделия: 370х126х697 мм.Изготовлена из фанеры 6 мм с покрытием в несколько слоев бесцветным экологически чистым, не имеющим запаха, обладающим повышенной износоустойчивостью, лаком.Конструкция делится на три равных частей средниками, на верху которых имеется полочка, для размещения гигиенических прилежностей. Задняя стенка имеет форму полуовала. В каждой из секций имеются по металлическому крючку с двумя рожками. С обратной стороны изделия предусмотрены по два открытых навеса, для крепления к стене.Все углы закруглены для безопасности ребенка.Технические характеристики изделия должны в точности соответствовать спецификации заказчика и согласованы с заказчиком. | **8** | **1300,00** | **10400,00** |
|  | Стол «Треуголка» на металлическом каркасе (цветной)  |  Габаритные размеры – 1005х945х580/520/460 мм. Изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-2003 и соответствующие категории Е-1 СанПин 2.4.2660-10.. Цвет ЛДСП – цветной (по согласованию с заказчиком). Основные детали обработаны противоударной ПВХ кромкой, толщиной 0.5 мм. Столешница обработана ПВХ кромкой, толщиной 2 мм.Представляет собой совокупность трех столешниц (группы роста по СанПину – 400 мм, 460 мм, 520 мм.) установленных на металлокаркас с единой базой в одном углу, что позволяет развернуть каждый стол на любой угол. Металлокаркас – труба D 25 мм, покрытой порошковой коррозийно-стойкой краской. Столешницы имеют вид треугольника. Все углы закруглены для безопасности ребенка.Нижние части опор оборудованы пластмассовыми наконечниками (заглушка для трубы) для защиты изделия при перестановке и препятствии попадания влаги.Технические характеристики изделия должны в точности соответствовать спецификации заказчика и согласованы с заказчиком. | **2** | **4100,00** | **8200,00** |
|  | Стол компьютерный с надстройкой № 3 (1400х600х1450) |  Габаритные размеры – 1400х600х1450мм. Изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-2003 и соответствующие категории Е-1 СанПин 2.4.2660-10.. Цвет ЛДСП – Светлый (по согласованию с заказчиком). Основные детали обработаны противоударной ПВХ кромкой, толщиной 0.5 мм. Столешница обработана ПВХ кромкой, толщиной 2 мм.Под столешницей стола (высота стола 750 мм.) справа расположена стационарная открытая тумба без задней стенки для размещения в ней системного блока. Под столешницей также расположена выдвижная полка для размещения на ней клавиатуры. Надстройка представляет собой три открытые полочки справа и две открытые полки слева и открытым пространством, предназначенным для размещения монитора. Сверху расположена открытая полочка.Нижние части опор оборудованы пластмассовыми наконечниками (подпятник) для защиты изделия при перестановке и препятствии попадания влаги.Вся фурнитура немецкой фирмы Hettich (или аналог), что гарантирует бесшумность открывания, прочность, надежность и не нуждающаяся в техническом обслуживании с длительным сроком службы.Технические характеристики изделия должны в точности соответствовать спецификации заказчика и согласованы с заказчиком. | **1** | **3200,00** | **3200,00** |
|  | Диван «Школьник №2» *3-х**местный: 1500х485х780/420(кожзам****)*** |  Диван имеет габаритные размеры – 1500х485х780/420 мм. Металлокаркас с подлокотником – гнутая труба круглого сечения D не менее 30 мм, покрытый порошковой краской Основание спинка и сиденье обтянуты поролоном и кожзамом. Цвет м.к. и обивки по согласованию с заказчиком.Технические характеристики изделия должны в точности соответствовать спецификации заказчика и согласованы с заказчиком. | **2** | **4200,00** | **8400,00** |

***Конт. лицо: зам. зав. по АХР Ермолик Ольга Викторовна, 579-33-17, 8-921-786-83-49, 8-911-195-66-75***